Kabelwanne

zur geordneten Kabelführung im Miracel und DCM Schrank;
Befestigung der Kabel mittels Klettbänder oder
Kabelbinder; Schlitzbreite 9 mm zur Befestigung
diverser Teile an Käfigmutter

Lieferbar (einschließlich allem systembedingten
Zubehör);
Betriebsfertig im Schrank montierbar.

für Schranktyp: Miracel/DCM
Material / Oberfläche: Stahlblech 1,5 mm, verzinkt,
pulverbeschichtet Struktur

Oberfläche: Pulverbeschichtet Struktur.
Farbe: Schwarzgrau RAL 7021
Abmessngen:
Höhe 2000 mm
Breite 150 mm
Tiefe 10 mm
Fabrikat: Vertiv Knürr GmbH
Typ: Kabelwanne
Bestellnummer: 05.040.254.8
der gleichwertig

Einheit   Menge       Einzelpreis(EP)  Gesamtpreis(GP)

_______   _____       _______________  _______________
