Kabelführungsstrebe/-schiene

zum Kabelabfang mittels Klettband, Kabelbindern;
zur geordneten Kabelführung in Schrankbreite oder
-tiefe und am 19"-Profil; zur universellen Befestigung
ungenormter Komponenten mittels Käfigmutter,
Käfigmutter verschiebbar;
Befestigung am Grundgestell, sowie am 19"-Profil
möglich
Material: Stahlblech 1,5 mm, verzinkt

Lieferbar (einschließlich allem systembedingten
Zubehör);
Betriebsfertig im Schrank montierbar.

für Schranktyp: Miracel
Schrankabmessungen:
Breite - mm
Tiefe 1000 mm
Ausführung: Pos. 1
Abmessungen:
Länge 855 mm
Fabrikat: Vertiv Knürr GmbH
Typ: Kabelführubngsstrebe/-schiene, Satz à 4 Stück
Bestellnummer: 05.040.203.9
oder gleichwertig

Einheit   Menge       Einzelpreis(EP)  Gesamtpreis(GP)

_______   _____       _______________  _______________
