Pos.  Blende für 19" vertikalen Einbau
zur Montage in Serverschränke B 700 
mit asymmetrischer Anordnung der 19" Profile.
Montierbar auf linker
Schrankseite 19"-Einbau vertikal,
3 x 2 HE, max. Tiefe
der Einbaukomponenten 300 mm (nur für Einbau in
Serverschrank Art.nr. 01.132.043.1 / 01.132.044.1)
Liefern und betriebsfertig an Schränke montieren
einschließlich allem systembedingten Zubehör
Material / Oberfläche: Stahlblech 1,5 mm,
pulverbeschichtet Struktur
Farbe: Lichtgrau RAL 7035
Abmessungen: Höhe 2000 mm, 41 HE
Fabrikat: Vertiv Knürr GmbH
Typ: Blende für 19" vertikalen Einbau
Bestellnummer: 01.132.048.1
oder gleichwertig

Einheit   Menge     Einzelpreis(EP)  Gesamtpreis(GP)

_______   _____     ____________     ____________
