Pos. 19"-Vertikalprofil Aluminium mit T-Nut und
Rasterschiene
zum Ausbau von Grundgestellen oder Passiv-
Schränken (mit serienmäßig einer Befestigungsebene).
Zur Aufnahme von schweren, tiefen Komponenten 
nach IEC 297-3.
Liefern und betriebsfertig in Schränke montieren,
einschließlich allem systembedingten Zubehör.
Material / Oberfläche: Aluminium-Strangpressprofil,
blank
verkürzter 19"-Einbau
Einbauhöhe: 714 mm, 16 HE
Fabrikat: Vertiv Knürr GmbH
Typ: 19"-Vertikalprofil Aluminium mit T-Nut und
Rasterschiene
Bestellnummer: 01.130.830.0
oder gleichwertig

Einheit   Menge     Einzelpreis(EP)  Gesamtpreis(GP)

_______   _____     ____________    ____________
