Pos.  19"-Vertikalprofil Aluminium mit T-Nut und
Rasterschiene
zum Ausbau von Grundgestellen oder Passiv-Schränken
(mit serienmäßig einer Befestigungsebene).
Zur Aufnahme von schweren, tiefen Komponenten nach IEC 297-3.
Liefern und betriebsfertig in Schränke montieren,
einschließlich allem systembedingten Zubehör.
Material / Oberfläche: Aluminium-Strangpressprofil,
blank
durchgehender 19"-Einbau
Einbauhöhe: 1700 mm, 37 HE
Höhe: 1800 mm
Fabrikat: Vertiv Knürr GmbH
Typ: 19"-Vertikalprofil Aluminium mit T-Nut und
Rasterschiene
Bestellnummer: 01.130.834.0
oder gleichwertig

Einheit   Menge     Einzelpreis(EP)  Gesamtpreis(GP)

_______   _____     ___________      ____________
