Pos.	Seitenteil für DCM
Seitenteil für DCM Schränke, oben einhängbar,
abnehmbar, mit umlaufender Dichtung,
Schnellverschlüssen und vorbereitet für Schließung 
und Erdung.
Liefern und betriebsfertig an Schränke montieren
einschließlich Erdung und allem systembedingten 
Zubehör
Material: Stahlblech 1 mm
Farbe: Struktur Schwarzgrau RAL 7021
geeignet für Schrankabmessungen:
Höhe 2200 mm, 47 HE
Tiefe 1200 mm
Fabrikat: Vertiv Knürr GmbH
Typ: Seitenteil
Bestellnummer: 01.147.882.8
oder gleichwertig

Einheit  Menge  Einzelpreis(EP)  Gesamtpreis(GP)

_____    _____    ___________      ___________

