Erdungsschiene

zur sicheren Erdung bzw. zum Potenzialausgleich von
Geräten und Einbauteilen.
Cu-Schiene (9x9 mm), isoliert zum Schrank montiert;
20 Kontaktklemmen
Lieferbar (einschließlich allem systembedingten
Zubehör) und betriebsfertig im Schrank montierbar.

Einbauhöhe: 21 HE
Fabrikat: Vertiv Knürr GmbH
Typ: Erdungsschiene
Bestellnummer: 01.240.545.9
oder gleichwertig

Menge Einheit Einheitspreis (EP) Gesamtpreis (GP)

_____ _____   __________         ___________
