Erdungsschiene

zur sicheren Erdung bzw. zum Potenzialausgleich von
Geräten und Einbauteilen.
Cu-Schiene (9x9 mm), isoliert zum Schrank montiert;
20 Kontaktklemmen
Lieferbar (einschließlich allem systembedingten
Zubehör) und betriebsfertig im Schrank montierbar.

Einbauhöhe: 12 HE
Fabrikat: Vertiv Knürr GmbH
Typ: Erdungsschiene
Bestellnummer: 01.110.703.9
oder gleichwertig

Einheit   Menge       Einzelpreis(EP)  Gesamtpreis(GP)

_______   _____       _______________  _______________
