Fachboden verstellbar, 2 HE

zur flexiblen Montage an 19"-Profile in Schränken;
verstellbar im Raster von 25 mm, perforierte
Stellfläche, 2 HE Einbauhöhe;
Tragkraft 200 N.
Lieferbar (einschließlich allem systembedingten
Zubehör);
Betriebsfertig im Schrank montierbar

Material / Oberfläche:
Stahlblech 1,5 mm, pulverbeschichtet Struktur

Farbe: ähnl. Dacograu RAL 7032 Struktur
Abmessungen:
Höhe 88,1 mm
Breite 482,6 mm, 19"
Abmessungen Stellfläche:
Breite x Länge 432 x 480 mm
für Schranktiefe 600/800/900 mm
Fabrikat: Vertiv Knürr GmbH
Typ: Fachboden verstellbar, 2 HE
Bestellnummer: 01.113.411.3
oder gleichwertig

Einheit   Menge       Einzelpreis(EP)  Gesamtpreis(GP)

_______   _____       _______________  _______________
